**分项报价**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名及规格型号 | 数量 | 单价（人民币：元） | 小计（人民币：元） | 备注 |
| 楼顶LED4颗灯点阵字 | | | | | |
| 1 | 院徽：3.8m\*3.8m；材质：实厚2.6mm铝板定制，发光字站边10CM，采用汽车烤漆；品牌：四川蓝景；LED12V /4颗灯珠，发光字颜色为红色，要求亮度高、穿透性好、3年无光衰、使用寿命长。 | 14．44平方 |  |  | 四川蓝景；LED 12V /4颗灯珠， |
| 2 | 院名（**滁州市中西医结合医院琅琊新区院区琅琊区人民医院**）：2m\*2m：材质：实厚2.6mm铝板定制，发光字站边10CM，采用汽车烤漆；品牌：四川蓝景；LED12V/4颗灯珠，发光字颜色为红色，要求亮度高、穿透性好、3年无光衰、使用寿命长。 | 92平方 |  |  | 四川蓝景；LED 12V /4颗灯珠， |
| 3 | 楼顶钢架：高5M长40M，主材5\*5辅材4\*4国标热镀锌角钢，楼顶做防锈处理 | 200平方 |  |  |  |
| 发光字底板栏栅 | | | | | |
| 4 | 高5M长40M，  2CM\*8CM方条厚1.2mm铝合金定制 | 200平方 |  |  |  |
| 5 | 400W电源12V | 28台 |  |  | 常州创联/诚联 |
| 6 | 主电线6平方/电源联字线4平方 | 800米 |  |  | 合肥绿宝 |
| 7 | 发光字安装费 | 106.44平方 |  |  |  |
| 8 | 配电箱电器 | 1套 |  |  | 正泰电器 |
| 9 | 其他 |  |  |  |  |
|  | **合计**（人民币：元） | | | | |

注明：以上主要材料中标后需要提供样品经甲方确定符合要求进行封样。